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Смеситель-пневмонагнетатель ТОПОЛЬ 300F ТРАНСМИКС предназначен для приготовления и нагнетания подвижных, малоподвижных и жестких цементно-песчаных растворов с крупностью заполнителя до 30 мм на расстояние до 150 м по горизонтали и до 50 м по вертикали в зависимости от диаметра применяемых рукавов. типа раствора и крупности фракции. Также возможно приготовление и подача полистиролбетонных и пенобетонных растворов различных плотностей. Смесители-пневмонагнетатели серии "ТОПОЛЬ" способны решить задачу подачи основной массы товарного бетона при использовании литьевых технологий в строительстве. Возможность приготовления строительных растворов непосредственно на строительной площадке, подача строительных растворов посредством избыточного давления, собственная рама на колесном ходу - делает смесители-пневмонагнетатели серии "ТОПОЛЬ" совершенно незаменимыми при проведении бетонных работ.
Применяется смеситель-пневмонагнетатель ТОПОЛЬ 300F ТРАНСМИКС на открытых площадках объектов промышленного, гражданского и сельского строительства, а именно при заливке полов, монолитном домостроении с использованием щитовой опалубки, проведении восстановительных работ, там, где традиционными методами невозможно подать материал к месту укладки, а также при строительных и ремонтных работах на объектах, где нельзя использовать крупногабаритную технику.
Агрегат расположен на шасси и оборудован дышлом, что обеспечивает его мобильность и позволяет перемещать по строительной площадке без применения специальной грузоподъемной техники. Удобные органы управления смесителем-пневмонагнетателем делают работу с ним безопасной и производительной. Регулируемые опоры улучшают устойчивость смесителя, что особенно важно при работе с жесткими бетонами. Плавная регулировка давления воздуха при выгрузке позволяет максимально бережно перемещать приготовленный материал, что особенно важно при работе с растворами низких плтностей. Устройства управления подачей сжатого воздуха с использованием качественных и надежных комплектующих значительно повышают безопасность обращения с установкой работающей под избыточным давлением.
Стандартная комплектация:
· Растворопровод для подачи готового раствора ø65 мм с соединениями типа KAMLOCK.
· Комплект лопастей.
Дополнительные комплектующие, поставляемые по отдельному заказу:
· Комплект шлангов ø 50 мм с соединениями типа KAMLOCK.
· Комплект шлангов ø 75 мм с соединениями типа KAMLOCK.
· Гаситель.
· Насадка.
· Промывочные шары.
Преимущества смесителя-пневмонагнетателя ТОПОЛЬ 300F ТРАНСМИКС:
· Полуавтоматический цикл подачи.
· Прямая передача, обеспечивающая высокий КПД и минимальные требования к техническому обслуживанию.
· Простой и удобный в работе электрический пульт управления.
· Люк со встроенным устройством сброса давления.
· Централизованная система смазки.
· Оптимальная высота загрузки материала.
· Удобные регулируемые опоры.
· Применение комплектующих известных мировых производителей.
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